**PS512/PS512S/SWB512MV/SWB41MV/DMH32系列**

**软件升级指南**

1. 重命名xxx.bin文件为MERGE.bin

2. 拷贝 MERGE.bin到U盘的根目录

3. 关闭产品的机电源

4. 把U盘插入产品的USB升级口

(USB 口: PS512/PS512S/SWB41MV 在产品的侧面板

SWB512MV/DMH32在产品的后面板

5. 打开或插上产品电源, 自动升级, 升级完成后前面板的指示灯会快速闪烁, 然后:

a. 关闭或拔掉产品电源

b. 拔掉U盘

c. 开启产品电源

请严格遵守上述升级步骤，以避免升级失败无法恢复